0 20 40 60 80 20

30

40

50

60

70

80

-atan(pnr/405.4)*180/3.14+acos((405.4*cos(52.55*3.14/180)-zmr)/405.4)*180/3.14:tmr {nnr > -1 && nnr < 8}