CC_L0_ Entries 16973 Mean 1424 RMS 672.2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 ADC of CC L0 surviving efficiency Cuts_{CC_L1_}

Entries 3689 Mean 1296 RMS 578.2

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0

20

40

60

80

100

CC_L1_

ADC of CC L1 surviving efficiency Cuts_{CC_L2_}

Entries 169 Mean 1643 RMS 723.8

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 CC_L2_

ADC of CC L2 surviving efficiency Cuts

CC_R0_ Entries 17569 Mean 1134 RMS 468.4

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0

100

200

300

400

500

ADC of CC R0 surviving efficiency Cuts_{CC_R1_Entries 2872}

Mean 900.8 RMS 364.8

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 20 40 60 80 100 120 140 CC_R1_ Entries 2872

ADC of CC R1 surviving efficiency Cuts_{CC_R2_Entries 229}

Mean 672 RMS 286.4

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 CC_R2_ Entries 229

ADC of CC R2 surviving efficiency Cuts