z (cm)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30 x (cm)

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

Data Position

z (cm)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

(G) xB

-300

-280

-260

-240

-220

-200

-180

-160

-140

(z)_xB

z (cm)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

(G) yB

-10

-5

0

5

10

15 (z)_yB

z (cm)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

(G) zB

-200

-100

0

100

200

300 (z)_zB

z (cm)

-10 -5 0 5 10 15 20 25 30

Angle (deg.)

-90

-80

-70

-60

-50

-40 angle (L250A/T500A) along z